**Пожарная безопасность**

Работа по противопожарной безопасности в техникуме проводится в соответствии с ФЗ-№69 от 21 декабря 1994г. «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме», Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №117-ФЗ от 10.07.2012г. и другими законодательными актами и нормативными документами.

В учебном корпусе и общежитии  установлена автоматическая  пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной части.

В техникуме количество первичных средств пожаротушения соответствует установленным нормам.

В учебном корпусе на каждом этаже имеются один пожарный шкаф, в общежитий два пожарных шкафа на этаже, в которых расположены пожарные краны, укомплектованные пожарными рукавами и огнетушителями. Огнетушители установлены также  в учебных мастерских, кабинетах  и в секциях общежития.

На лестничных клетках установлены поэтажные двери (с уплотнителями  в притворах  и оборудованы устройством для само закрывания) в коридорах длиной свыше 60 м. установлены перегородки.

Учебный корпус имеет  пять эвакуационных выходов; общежитие - три эвакуационных выхода. Учебный корпус и общежитие обеспечены планами эвакуации. Разработанные и утвержденные правила безопасного проживания в общежитии вывешены в помещениях и регулярно прорабатываются  с проживающими. Два раза в год проводится учебная тренировка на случай ЧС.

Аудитории, кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские оборудованы огнетушителями. Пожарная сигнализация установлена, функционирует. Система оповещения и управления эвакуацией установлена, функционирует.  Пути эвакуации – 1 выход со второго этажа непосредственно наружу, 4 выхода с первого этажа. На каждом этаже размещены планы эвакуации, эвакуационные выходы обозначены световыми табло. В дополнение к схематичному плану эвакуации людей при пожаре разработаны инструкции, определяющие действие персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой проводятся два раза в год практические тренировки всех задействованных для эвакуации обучающихся и работников.  Двери противодымные, ведущие на лестничные клетки оборудованы устройствами самозакрывания и уплотнения в притворах.  Вертикальные пожарные лестницы, расположенные на наружной стороне здания, предназначены для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, содержатся в исправном состоянии.

Сети противопожарного водопровода в техникуме и общежитии находятся в исправном состоянии, обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется два раза в год (весной и осенью), с составлением соответствующего акта.